Cumplimentar las casillas en blanco con Archivo:Symbol OK.svg - Wikipedia, la enciclopedia libresi el ítem verificado está bien y con Símbolo de vetor de cruz vermelha não OK | Vectores de Domínio Público si el ítem verificado no está bien (en este último caso, realizar una anotación en observaciones y proceder a su subsanación)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE REVISIÓN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Extintor \_\_** | **Extintor \_\_** | **Extintor \_\_** | **Extintor \_\_** | **Extintor \_\_** | **Extintor \_\_** | **Extintor \_\_** | **Extintor \_\_** | **Extintor \_\_** | **Extintor \_\_** | **Extintor \_\_** | **Extintor \_\_** | **Extintor \_\_** | **Extintor \_\_** | **Extintor \_\_** | **Extintor \_\_** | **Extintor \_\_** | **Extintor \_\_** | **Extintor \_\_** | **Extintor \_\_** | **Extintor \_\_** |
| **CADA 3 MESES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Que los extintores están en su lugar asignado y que no presentan muestras aparentes de daños. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Que son adecuados conforme al riesgo a proteger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Que no tienen el acceso obstruido, son visibles o están señalizados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Que tienen sus instrucciones de manejo en la parte delantera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Que las instrucciones de manejo son legibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Que el indicador de presión se encuentra en la zona de operación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Que las partes metálicas (boquillas, válvula, manguera…) están en buen estado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Que no faltan ni están rotos los precintos o los tapones indicadores de uso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Que no han sido descargados total o parcialmente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobación de la señalización de los extintores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Caducidad: Cada 20 años desde su fabricación después de realizar 3 retimbrados cada 5 años* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |