Cumplimentar las casillas en blanco con si el ítem verificado está bien y con  si el ítem verificado no está bien (en este último caso, realizar una anotación en observaciones y proceder a su subsanación)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **FECHA DE REVISIÓN:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **FECHA DE REVISIÓN:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **FECHA DE REVISIÓN:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **FECHA DE REVISIÓN:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **CS \_\_** | **CS \_\_** | **CS \_\_** | **CS \_\_** | **CS \_\_** | **CS \_\_** | **CS \_\_** | **CS \_\_** | **CS \_\_** | **CS \_\_** | **CS \_\_** | **CS \_\_** | **CS \_\_** | **CS \_\_** | **CS \_\_** | **CS \_\_** | **CS \_\_** | **CS \_\_** | **CS \_\_** | **CS \_\_** |
| **CADA 6 MESES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de piso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobación de la señalización. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres (engrase si es necesario). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maniobrar todas las llaves de la instalación, verificando el funcionamiento correcto de las mismas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas están cerradas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar que las válvulas de seccionamiento están abiertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobar que todas las tapas de racores están bien colocadas y ajustadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |