Cumplimentar las casillas en blanco con si el ítem verificado está bien y con  si el ítem verificado no está bien (en este último caso, realizar una anotación en observaciones y proceder a su subsanación)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE REVISIÓN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Señal \_\_** | **Señal \_\_** | **Señal \_\_** | **Señal \_\_** | **Señal \_\_** | **Señal \_\_** | **Señal \_\_** | **Señal \_\_** | **Señal \_\_** | **Señal \_\_** | **Señal \_\_** | **Señal \_\_** | **Señal \_\_** | **Señal \_\_** | **Señal \_\_** | **Señal \_\_** | **Señal \_\_** | **Señal \_\_** | **Señal \_\_** | **Señal \_\_** | **Señal \_\_** |
| **CADA 12 MESES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobación visual de la existencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correcta ubicación y buen estado en cuanto a limpieza, legibilidad e iluminación (en la oscuridad) de las señales, balizamientos y planos de evaluación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del estado de los elementos de sujeción (anclajes, varillas, angulares, tornillería, adhesivos, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caducidad: La establecida por el fabricante o 10 años desde la fecha de su fabricación. La vida útil puede prolongarse 5 años más si pasan determinadas mediciones realizadas por muestreo representativo. |

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |